新版枪测试问题汇总

系统以及硬件问题：

1. 枪上的录制视频按钮，不能点击保存视频(OK)
2. 枪上的拍照照片按钮，不能点击保存照片(ok)
3. 枪上的录制视频按钮能进行拍照(OK)
4. 枪的界面会闪动（已解决 75欧换100欧）(OK)
5. 视频录制和拍照，偶发会卡住（软管和硬管需测试 目前测试没问题）(OK)
6. 偶发连接不到枪进行拍照（提示：无法连接到相机 摄像头接触问题）
7. 枪系统偶发卡死，需重启
8. 用长管测试，有延缓现象
9. 换管子后，第一次用检测仪拍摄界面会显示条纹，需重启才不会有（拍一张就不会了）
10. 进行检测仪拍摄，枪界面上的图像要缓一下才出来（处理器问题）
11. 录制视频时，枪界面上点击开始录制视频，界面上的视频按钮会缩小，显示不全（显示问题）
12. 触屏偶尔失灵（OK）
13. Wifi 偶尔打不开，重启即可（hal问题接口）
14. wifi 要加两个文件 cfg mac
15. 界面显示全
16. wifi 不能用 提示 service 问题 在 device/fsl/sabresd\_6dq 里面改 把那个rtw\_xxx\_con 不要被注释 掉

14.枪管部分容易松动（OK）

APP问题：

1. Pad对枪进行操作，pad的操作关闭，但枪还在拍摄界面没有退出来
2. 枪APK没打开，PAD点击进行检测仪操作，会闪一下退出，没有给予枪APK没有打开的提示
3. 移动端绿通详情，不能点击检测仪录制的视频进行下载播放
4. Pad网络没打开，进行检测仪操作失败后没有给予相应的提示
5. 枪网络没打开，进行检测仪操作失败后没有给予相应的提示
6. Pad操作枪进行拍摄或录视频，先录制视频然后取消再进行拍照，两者不能互相切换来进行
7. 平板上APP返回，抢会重复连接
8. 调用API 不对

**case** KeyEvent.KEYCODE\_CAMERA:

**if** (mFirstTimeInitialized && event.getRepeatCount() == 0) {

onShutterButtonClick();

}

**return true**;

**super**.startActivityForResult(imageCaptureIntent, RESULT\_CAPTURE\_IMAGE);

目前 安卓自带APP调用函数